Product program / System Microphone / Conference

TS-D1000-M1

Mikrofon na gęsiej szyi ze wskaźnikim LED podłączony za pomocą złącza XLR-3-32. Czułość:-37 dB (1 kHz, 0 dB = 1 V / PA) Zakres częstotliwości: 100 Hz - 13 kHz Wykończenie: Szyja: czarna, stal nierdzewna; Inne: ABS podstawa, czarna. Długość: 518 mm, waga: 110 g
 
Model mikrofonu  TOA model TS-D1000-M1.