Product program / System Microphone / Conference

TS-D1000-M1

Микрофон должен поставляться с красным световым кольцом для индикации речи, индикатором проверки соединения и одной гибкой секцией. Микрофон должен использовать разъем XLR-3-32 для подключения к устройствам делегата и председателя. Чувствительность:-37 дБ (1 кГц, 0 дБ = 1 В / PA) Частотная характеристика: 100 Гц - 13 кГц Отделка: Патрубок: черный, нержавеющая сталь; Прочее: ABS смола, черный. Длина: 518 мм (20,39") Вес: 110 г (0,24 фунта)
 
 Стандартным микрофонным блоком должна быть модель TOA TS-D1000-M1.