Product program / System Microphone / Conference

TS-D1000-M2

El micrófono con cuello de cisne debe venir con un anillo de luces rojas para mostrar el indicador de voz, el indicador de prueba de conexión y una sección flexible. El micrófono utiliza un conector XLR-3-32 para la conexión a las unidades delegado y presidente. Sensibilidad: -37 dB (1 kHz, 0 dB = 1 V / PA) Respuesta de frecuencia: 100 Hz - 13 kHz Acabado: cuello de cisne: negro, acero inoxidable; Otros: resina ABS, negra. Longitud: 668 mm Peso: 125 g.
 
La unidad de micrófono largo debe ser el modelo TOA TS-D1000-M2.