Product program / System Microphone / Conference

TS-D1000-M2

Le microphone Col de Cygne est équipé d’un anneau lumineux rouge pour afficher l’indicateur de la parole, l’indicateur d’essai de connexion et une section flexible. Le col du microphone utilise un connecteur XLR-3-32 pour la connexion aux unités déléguées et présidentes. Sensibilité:-37 dB (1 kHz, 0 dB = 1 V / PA) Réponse de fréquence: 100 Hz - 13 kHz Finition: Présentation: noir, acier inoxydable; Autre: Résine ABS, noir. Longueur: 668 mm (2,19ft) Poids: 125 g (0,28 lb).
 
L’unité de microphone long doit être le modèle TOA TS-D1000-M2.