Product program / System Microphone / Conference

TS-D1000-M2

De zwanenhalsmicrofoon wordt geleverd met een rode LED-ring voor de weergave van de spraakindicator, een verbindingstestindicator en een flexibel gedeelte. De microfoon zal gebruik maken van een XLR-3-32 connector voor aansluiting op de eenheden voor afgevaardigden en voorzitters. Gevoeligheid:-37 dB (1 kHz, 0 dB = 1 V / PA) Frequentiebereik: 100 Hz - 13 kHz Afwerking: Zwanenhals: zwart, roestvrij staal; Overige: ABS-hars, zwart. Lengte: 668 mm (2,19ft) Gewicht: 125 g (0,28 lb).
 
 De lange microfoon-unit is het TOA model TS-D1000-M2.