Product program / System Microphone / Conference

TS-D1000-M2

Mikrofon na gęsiej szyi powinien być wyposażony w pierścieniową lampkę LED, która wskazuje status mikrofonu. Złącze przyłączeniowe: XLR-3-32. Czułość:-37 dB (1 kHz, 0 dB = 1 V / PA) Zakres częstotliwości: 100 Hz - 13 kHz Wykończenie: Szyjka:czarna, stal nierdzewna; inne: tworzywo ABS, czarny. Długość: 668 mm, waga: 125 g.
 
 Mikrofon długi - TOA TS-D1000-M2.