Product program / System Microphone / Conference

TS-D1000-M2

Микрофон должен поставляться с красным световым кольцом для индикации речи, индикатором проверки соединения и одной гибкой секцией. Микрофон должен использовать разъем XLR-3-32 для подключения к устройствам делегата и председателя. Чувствительность:-37 дБ (1 кГц, 0 дБ = 1 В / PA) Частотная характеристика: 100 Гц - 13 кГц Отделка: Патрубок: черный, нержавеющая сталь; Прочее: ABS смола, черный. Длина: 668 мм (2,19 фута) Вес: 125 г (0,28 фунта).
 
 Длинный микрофонный блок должен быть модели TOA TS-D1000-M2.