Product program / System Component / Interface

TS-D1000-SU 1CE

La unidad de control secundario debe conectar hasta 48 unidades de conferencia adicionales a la unidad principal utilizando cables LAN CAT5e STP. La fuente de alimentación será de 100-240 V CA a 50/60 Hz y el consumo de energía de las unidades será de 80 W como máximo. Con el uso opcional de un soporte de montaje en rack, se montará en un rack de equipo estándar EIA (tamaño de 1 unidad). La unidad de control secundario será el modelo TOA TS-D1000-SU, las unidades de conferencia serán los modelos TOA TS-D1000-CU / DU y la unidad principal será el modelo TOA TS-D1000-MU.