Product program / System Component / Interface

TS-D1000-SU 1CE

L’unité de contrôle permet de connecter jusqu’à 48 unités de conférence supplémentaires à l’unité principale à l’aide de câbles LAN CAT5e STP. La source d’énergie doit être de 100 à 240 V AC à 50/60 Hz et la consommation d’énergie des unités doit être de 80 W au maximum. Avec l’utilisation d’un support de montage en option, il doit être monté dans un support d’équipement standard EIA (taille d’un unité). L’unité de sous-contrôle doit être le modèle TOA TS-D1000-SU, les unités de conférence doivent être les modèles TOA TS-D1000-CU/DU et l’unité principale doit être le modèle TOA TS-D1000-MU.