Product program / System Component / Interface

TS-D1000-SU 1CE

De subregeleenheid verbindt tot 48 extra conferentie-units met de master-unit door gebruik te maken van CAT5e STP LAN-kabels. De stroombron is 100-240 V wisselstroom bij 50/60 Hz en het stroomverbruik van de eenheid bedraagt maximaal 80 W. Met behulp van een optionele rack-montagebeugel kan de eenheid worden gemonteerd in een EIA-standaardapparatuurrek (grootte 1 eenheid). De subcentrale-eenheid is het TOA-model TS-D1000-SU, de conferentie-eenheden zijn de TOA-modellen TS-D1000-CU/DU en de master-eenheid is het TOA-model TS-D1000-MU.