Product program / System Component / Interface

TS-D1000-SU 1CE

Za pomocą jednostki zależnej można podpiąć do 48 jednostek konferencyjnych. Zasilanie: 100-240 V AC 50/60 Hz zużycie mocy 80 W. Urządzenie może być zamontowane w szafie racka za pomocą opcjonalnego uchwytu. Jednostka zależna - TOA  TS-D1000-SU, jednostki delegata/przewodniczącego - TOA TS-D1000-CU/DU jednostka centralna - TOA TS-D1000-MU.