Product program / System Microphone / Conference

TS-D1100-MC Y

<div>TS-D1100-MC</div><div>Mikrofoneinheit

</div><div>Die Mikrofoneinheit muss für die Tischaufstellung kompakt ausgeführt sein und über ein integriertes Schwanenhalsmikrofon verfügen. Sie ist mit einer Sprechtaste auszustatten, die das Mikrofon durch Drücken aktiviert und durch erneutes Drücken deaktiviert. Zwei Anschlüsse müssen vorhanden sein, um sowohl den Anschluss an die Haupteinheit als auch die Verkettung mit weiteren Konferenzeinheiten zu ermöglichen.

</div><div>Stromversorgung: Über das System</div><div>Leistungsaufnahme: ≤ 0,4 W</div><div>Frequenzgang: 100 Hz – 13 kHz</div><div>LED-Anzeige: Betriebs- und Sprechanzeige</div><div>Betriebstemperatur: 0 &deg;C – 40 &deg;C</div><div>Oberfläche: [Welle] Messing, schwarz / [Gehäuse] ABS-Kunststoff, schwarz</div><div>Abmessungen (B × H × T): ≤ 114 × 516 × 145,9 mm</div><div>Gewicht: ≤ 330 g</div><div>
Hersteller: TOA</div><div>Produkt: TS-D1100-MC</div><div/>