Product program / System Microphone / Conference

TS-D1100-MC Y

<div>TS-D1100-MC&nbsp;&nbsp;</div><div>Poste microphone&nbsp;

</div><div><div>L'unité microphone doit présenter un design compact permettant son placement sur un bureau et doit être équipée d'un microphone à col de cygne intégré. L'unité doit être équipée d'une touche de conversation qui active le microphone lorsqu'elle est enfoncée et le désactive lorsqu'elle est relâchée. Elle doit comporter deux ports de connexion permettant la connexion à l'unité principale et la connexion en série à une autre unité de conférence.

</div><div><div>Alimentation : fournie par le système&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Consommation électrique : 0,4 W ou moins&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Réponse en fréquence : 100 Hz, max. à 13 kHz, min.&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Indicateur LED : indicateur d'alimentation et de conversation&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Température de fonctionnement : 0 &deg;C, max. à 40 &deg;C. min.&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Finition : [arbre] laiton, noir / [boîtier] résine ABS, noir&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Dimensions (L x H x P) : 114 mm x 516 mm x 145,9 mm ou moins&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Poids : 330 g ou moins&nbsp;&nbsp;</div><div><div>
Fabricant : TOA&nbsp;&nbsp;</div><div>Produit : TS-D1100-MC</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>