Product program / System Microphone / Conference

TS-D1100-MC Y

<div>TS-D1100-MC&nbsp;&nbsp;</div><div>Microfoon&nbsp;

</div><div><div>De microfooneenheid heeft een compact ontwerp voor plaatsing op een bureau en heeft een geïntegreerde zwanenhalsmicrofoon. De eenheid heeft een spreeksleutel die de microfoon activeert na indrukken en deactiveert na nogmaals indrukken. Er zijn twee aansluitpoorten voor aansluiting op de hoofdeenheid en voor aansluiting op een andere conferentie-eenheid.&nbsp;

</div><div><div>Stroombron: Geleverd door het systeem&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Stroomverbruik: 0,4 W of minder&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Frequentiebereik: 100 Hz, max. tot 13 kHz, min.&nbsp;&nbsp;</div><div><div>LED-indicator: Stroom- en spraakindicator&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Bedrijfstemperatuur: 0 &deg;C, max. tot 40 &deg;C, min.&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Afwerking: [as] messing, zwart / [behuizing] ABS hars, zwart&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Afmetingen (BxHxD): 114 mm x 516 mm x 145,9 mm of minder&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Gewicht: 330 g of minder&nbsp;&nbsp;</div><div><div>
Fabrikant: TOA&nbsp;&nbsp;</div><div>Product: TS-D1100-MC&nbsp;&nbsp;</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>