Product program / System Microphone / Conference

TS-D1100-MC Y

<div>TS-D1100-MC&nbsp;&nbsp;</div><div>Moduł mikrofonu

</div><div><div>Moduł mikrofonu powinien charakteryzować się kompaktową konstrukcją do umieszczenia na biurku i zapewniać zintegrowany mikrofon na gęsiej szyjce. Jednostka powinna być wyposażona w przycisk rozmowy, który aktywuje mikrofon po naciśnięciu i dezaktywuje mikrofon po ponownym naciśnięciu przycisku. Urządzenie powinno być wyposażone w dwa porty połączeniowe umożliwiające podłączenie do jednostki głównej i połączenie łańcuchowe z inną jednostką konferencyjną.

</div><div><div>Źródło zasilania: Dostarczane z systemu&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Pobór mocy: 0,4 W lub mniej&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Pasmo przenoszenia: 100 Hz, maks. do 13 kHz, min.&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Wskaźnik LED: Wskaźnik zasilania i mowy&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Temperatura pracy: 0 &deg;C, maks. do 40 &deg;C, min.&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Wykończenie: [trzon] mosiądz, czarny / [obudowa] żywica ABS, czarna&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Wymiary (szer. x wys. x gł.): 114 mm x 516 mm x 145,9 mm lub mniej&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Waga: 330 g lub mniej&nbsp;&nbsp;</div><div><div>
Producent: TOA&nbsp;&nbsp;</div><div>Produkt: TS-D1100-MC</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>