Product program / System Microphone / Conference

TS-D1100-SP Y

<div>TS-D1100-SP</div><div>Lautsprechereinheit

</div><div>Die Lautsprechereinheit muss kompakt für die Tischaufstellung ausgeführt sein und eine Tonübertragung mit einem Radius von mindestens 3 m gewährleisten. Sie muss über eine Lautstärkeregelung mit mindestens sechs wählbaren Stufen verfügen. Zwei Anschlüsse sind vorzusehen, um den Anschluss an das Hauptgerät sowie die Verkettung mit weiteren Konferenzeinheiten zu ermöglichen.

</div><div><div>Stromversorgung: Über das System</div><div>Leistungsaufnahme: ≤ 5 W</div><div>Lautsprecherleistung: ≥ 1 W</div><div>Frequenzgang: 100 Hz – 13 kHz</div><div>LED-Anzeigen: Stromversorgung und Lautstärke</div><div>Funktionstasten: 1 × Lautstärke erhöhen, 1 × Lautstärke verringern</div><div>Betriebstemperatur: 0 &deg;C – 40 &deg;C</div><div>Oberfläche: ABS-Kunststoff, schwarz</div><div>Abmessungen (B × H × T): ≤ 214,2 × 55,3 × 211,4 mm</div><div>Gewicht: ≤ 550 g

</div><div>Hersteller: TOA</div><div>Produkt: TS-D1100-SP</div><div/></div>