Product program / System Microphone / Conference

TS-D1100-SP Y

<div>TS-D1100-SP&nbsp;&nbsp;</div><div>Unité haut-parleur

</div><div><div>L'unité haut-parleur doit présenter un design compact permettant son placement sur un bureau et doit pouvoir couvrir un rayon de 3 m ou plus pour la diffusion sonore. L'unité doit disposer d'un contrôle du volume avec six niveaux sélectionnables ou plus. Elle doit être équipée de deux ports de connexion permettant la connexion à l'unité principale et la connexion en série à une autre unité de conférence.&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Alimentation : fournie par le système&nbsp;&nbsp;

</div><div><div>Consommation électrique : 5 W ou moins&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Puissance de sortie du haut-parleur : 1 W ou plus&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Réponse en fréquence : 100 Hz, max. à 13 kHz, min.&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Indicateur LED : alimentation et volume&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Touches de fonction : 1x augmentation du volume, 1x diminution du volume&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Température de fonctionnement : 0 &deg;C, max. à 40 &deg;C. min.&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Finition : résine ABS, noir&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Dimensions (L x H x P) : 214,2 mm × 55,3 mm × 211,4 mm ou moins&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Poids : 550 g ou moins&nbsp;&nbsp;</div><div><div>&nbsp;</div><div><div>Fabricant : TOA&nbsp;&nbsp;</div><div>Produit : TS-D1100-SP&nbsp;&nbsp;</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>