Product program / Loudspeaker / Accessory

TU-631M

Le moteur sera conçu pour une utilisation en combinaison avec un pavillon rond en option. Le haut-parleur combiné moteur/pavillon peut être utilisé pour des applications à la fois en intérieur et en extérieur, ainsi que pour diffuser de la musique d’ambiance. La gamme de moteurs inclura quatre modèles avec une puissance nominale de 30 W et 50 W. Elle proposera des modèles conçus pour une utilisation dans des systèmes haute impédance (lignes 70 V/100 V) et des modèles standard pour systèmes basse impédance (16 Ω). La large gamme de produits permettra de sélectionner le haut-parleur idéal pour quasiment toutes les applications.
Le moteur sera équipé d’une toute nouvelle membrane avec un film spécial en polyamide résistant à la chaleur pour éviter que la membrane n’absorbe l’humidité et ne se déforme, ainsi que pour améliorer les caractéristiques en basse fréquence. Le haut-parleur présentera également un haut rendement, l’espace produit lors de l’installation de la bobine de la membrane dans la fente du circuit magnétique ayant été minimisé. Les modèles haute impédance seront équipés d’un interrupteur sélecteur d’impédance d’entrée facilitant le réglage de l’impédance sans nécessiter de désassemblage. L’interrupteur sera également équipé d’une position OFF permettant d’éviter d’abîmer le haut-parleur en raison d’un mauvais réglage de l’impédance.
Le moteur sera un TU-631/631M/651/651M de chez TOA.