Product program / Loudspeaker / Accessory

TU-631M

Динамики должны быть сконструированы для использования в сочетании с дополнительным круглым рупором. Динамики/рупор комбинированного громкоговорителя может использоваться как для внутреннего, так и для уличного применения, а также для воспроизведения фоновой музыки. В состав линейки динамиков должны входить четыре модели мощностью 30 Вт и 50 Вт. Модели, предназначенные для использования в системах с высоким импедансом (70 В/100 В линиях), также должны быть доступны стандартные модели для систем с низким импедансом (16 Ом). Эта широкая линейка продуктов позволяет выбирать идеальный громкоговоритель для большинства задач.
Динамики должны быть оснащены недавно разработанными диафрагмами, которые используют специальную термостойкую полиимидную пленку, чтобы предотвратить впитывание влаги диафрагмой и изменение формы, а также, чтобы улучшить низкочастотные характеристики. Высокая эффективность громкоговорителей также должна быть достигнута путем минимизации зазора, возникающего при установке катушки диафрагмы в щель магнитной цепи. Модели с высоким импедансом должны быть оснащены переключателем входного импеданса, который облегчает настройку импеданса без необходимости разборки. Переключатель также должен быть оснащен положением ВЫКЛ, чтобы предотвратить повреждение динамика, вызванное неправильной настройкой импеданса.
Модель динамиков - TOA TU-631/631M/651/651M.