Product program / Loudspeaker / Accessory

TU-631

Die Treibereinheit ist so konzipiert, dass sie in Kombination mit einem optionalen Rundhorn verwendet werden kann. Die Treibereinheit/Horn-Kombination kann sowohl für Innen- und Außenanwendungen als auch für die Wiedergabe von Hintergrundmusik verwendet werden. Die Treiberbestückung umfasst vier Modelle mit einer Nennleistung von 30 W und 50 W. Die Modelle für den Einsatz in hochohmigen (70V-/100V-Leitungen) Systemen und Standardmodelle für niederohmige (16 Ohm) Systeme sollen verfügbar sein. Diese breite Produktpalette soll die Auswahl des idealen Lautsprechers für die meisten Anwendungen ermöglichen.
Die Treiber-Einheit soll neu entwickelte Membranen mit einer speziellen hitzebeständigen Polyimidfolie beinhalten um zu verhindern, dass die Membran Feuchtigkeit absorbiert und ihre Form verändert, sowie die Eigenschaften im Tieftonbereich verbessern. Der hohe Wirkungsgrad der Lautsprecher soll auch dadurch erreicht werden, dass der Spalt minimiert wird, der entsteht, wenn die Membranspule in den Schlitz des Magnetkreises eingebaut wird. Hochohmige Modelle müssen mit einem Eingangsimpedanzwahlschalter ausgestattet sein, der die Einstellung der Impedanz ohne Demontage ermöglicht. Der Schalter muss außerdem mit einer AUS-Stellung ausgestattet sein, um Schäden am Lautsprecher zu vermeiden, die durch eine falsche Impedanzeinstellung verursacht werden.
Die Treibereinheit muss das TOA-Modell TU-631/631M/651/651M.