Product program / Loudspeaker / Accessory

TU-631

<div>La unidad del conductor debe estar diseñada para ser utilizada en combinación con una bocina redonda opcional. La unidad del conductor/altavoz combinado de bocina se puede utilizar tanto para aplicaciones en interiores como en exteriores, así como para la reproducción de música ambiente. La gama de controladores incluirá cuatro modelos con una potencia nominal de 30 W y 50 W. Los modelos diseñados para su uso en sistemas de alta impedancia (líneas de 70V/100V) y los modelos estándar para sistemas de baja impedancia (16 Ω) estarán disponibles. Esta amplia gama de productos permitirá seleccionar el altavoz ideal para la mayoría de las aplicaciones.</div><div>
</div><div>La unidad del conductor deberá contar con diafragmas de nuevo desarrollo que empleen una película especial de poliimida resistente al calor para evitar que el diafragma absorba la humedad y cambie de forma, así como para mejorar las características de baja frecuencia. La alta eficiencia del altavoz también debe haberse logrado minimizando el espacio producido cuando la bobina del diafragma está instalada en la abertura de la circuitería magnética. Los modelos de alta impedancia deberán estar equipados con un interruptor selector de impedancia de entrada que facilite el ajuste de la impedancia sin necesidad de desmontarlos. El interruptor también debe estar equipado con una posición OFF para evitar daños en los altavoces como resultado de un ajuste incorrecto de la impedancia.</div><div>
</div><div>La unidad del conductor será el modelo TOA TU-631/631M/651/651M.</div>