Product program / Loudspeaker / Accessory

TU-651M

Die Treibereinheit ist so auszulegen, dass sie in Kombination mit einem optionalen runden Horn verwendet werden kann. Die Treibereinheit/Horn-Kombination kann sowohl für Innen- und Außenanwendungen als auch für die Wiedergabe von Hintergrundmusik verwendet werden. Die Treiberbestückung umfasst vier Modelle mit einer Nennleistung von 30 W und 50 W. Modelle für den Einsatz in hochohmigen (70V/100V-Leitungen) Systemen und Standardmodelle für niederohmige (16 ?) Systeme sollen verfügbar sein. Diese breite Produktpalette soll die Auswahl des idealen Lautsprechers für die meisten Anwendungen ermöglichen.  Die Treibereinheit soll neu entwickelte Membranen mit einer speziellen hitzebeständigen Polyimidfolie aufweisen, um zu verhindern, dass die Membran Feuchtigkeit absorbiert und ihre Form verändert, sowie um die Eigenschaften der tiefen Frequenzen zu verbessern. Der hohe Wirkungsgrad der Lautsprecher soll auch dadurch erreicht werden, dass der Spalt minimiert wird, der entsteht, wenn die Membranspule in den Schlitz des Magnetkreises eingebaut wird. Hochohmige Modelle müssen mit einem Eingangsimpedanzwahlschalter ausgestattet sein, der die Einstellung der Impedanz ohne Demontage ermöglicht. Der Schalter muss außerdem mit einer AUS-Stellung ausgestattet sein, um Beschädigungen des Lautsprechers durch falsche Impedanzeinstellung zu vermeiden.  Treibereinheiten der TU-Serie • Sowohl hochohmige (70V/100V-Leitungen) als auch niederohmige (16 ?) Modelle verfügbar. • Zwei Leistungsstufen: 30 W und 50 W. • Eingangsimpedanzwahlschalter bei hochohmigen Modellen erleichtert die Anpassung der Eingangsimpedanz von außen. • Die graue Farbe (entspricht RAL 7042) hilft dem Fahrer, die Hörner auf die grauweißen Hörner abzustimmen. • Entspricht der Schutzart IP65.  Die Treibereinheit ist das TOA-Modell TU-631/631M/651/651/651M.