Product program / Loudspeaker / Accessory

TU-651

Le poste de conduite doit être conçu pour être utilisé en combinaison avec un klaxon rond en option. Le haut-parleur/haut-parleur à klaxon combiné peut être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur, ainsi que pour la reproduction de la musique de fond. La gamme des conducteurs comprendra quatre modèles de 30 W et 50 W. Les modèles conçus pour les systèmes à haute impédance (lignes 70 V/100 V) et les modèles standard pour les systèmes à basse impédance (16 Ω) doivent être disponibles. Cette large gamme de produits permet de choisir l’enceinte idéale pour la plupart des applications.L’unité d’entraînement doit être équipée de diaphragmes nouvellement développés utilisant un film spécial en polyamide résistant à la chaleur pour empêcher le diaphragme d’absorber l’humidité et de changer de forme, ainsi que pour améliorer les caractéristiques à basse fréquence. L’efficacité élevée des haut-parleurs doit également avoir été obtenue en minimisant l’espace produit lorsque la bobine de diaphragme est installée dans la fente du circuit magnétique. Les modèles à haute impédance doivent être équipés d’un sélecteur d’impédance d’entrée qui facilite les réglages d’impédance sans nécessiter de démontage. L’interrupteur doit également être équipé d’une position OFF afin d’éviter que les haut-parleurs ne soient endommagés en raison d’un mauvais réglage de l’impédance.Haut-parleurs de la série TU - Les deux modèles à haute impédance (lignes 70V/100V) et à basse impédance (16 Ω) sont disponibles. - Deux puissances nominales : 30 W et 50 W. - Le sélecteur d’impédance d’entrée sur les modèles à haute impédance facilite l’adaptation de l’impédance d’entrée de l’extérieur. - La couleur grise (correspondant au RAL 7042) permet d’assortir les haut-parleurs aux cornes blanc cassé. - Conforme à la norme IP65.Le poste de conduite est le modèle TOA TU-631/631M/651/651M.