Product program / Loudspeaker / Accessory

TU-651

De bestuurderseenheid moet ontworpen zijn voor gebruik in combinatie met een optionele ronde claxon. De driver-unit/hoornluidspreker kan worden gebruikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen en voor de weergave van achtergrondmuziek. Het assortiment van de bestuurder omvat vier modellen met een vermogen van 30 W en 50 W. De modellen die ontworpen zijn voor gebruik in systemen met een hoge impedantie (70V/100V-lijnen) en standaardmodellen voor systemen met een lage impedantie (16 Ω) moeten beschikbaar zijn. Deze brede productlijn maakt het mogelijk de ideale luidspreker voor de meeste toepassingen te kiezen.De driver-unit moet voorzien zijn van nieuw ontwikkelde diafragma's die gebruik maken van speciale hittebestendige polyimidefilm om te voorkomen dat het diafragma vocht absorbeert en van vorm verandert, en om de lagefrequentie-eigenschappen te verbeteren. Een hoge luidsprekerefficiëntie moet ook gerealiseerd zijn door het minimaliseren van de spleet die ontstaat wanneer de diafragmaspoel in de magnetische circuitsleuf wordt geïnstalleerd. De modellen met hoge impedantie moeten worden uitgerust met een keuzeschakelaar voor de ingangsimpedantie die het instellen van de impedantie vergemakkelijkt zonder dat demontage nodig is. De schakelaar moet ook zijn uitgerust met een UIT-stand om schade aan de luidsprekers als gevolg van een onjuiste impedantie-instelling te voorkomen.Driver Units van de TU-serie - Zowel hoog-impedante (70V/100V lijnen) als laag-impedante (16 Ω) modellen beschikbaar. - Twee vermogens: 30 W en 50 W. - De ingangsimpedantie-keuzeschakelaar op modellen met een hoge impedantie vergemakkelijkt de aanpassing van de ingangsimpedantie van buitenaf. - De grijze kleur (die overeenkomt met RAL 7042) helpt de driver units te matchen met gebroken witte hoorns. - Naleving van IP65.De Bestuurderseenheid is de TOA-model TU-631/631M/651/651M.