Product program / Loudspeaker / Accessory

TU-651

Driver został zaprojektowany do współpracy z opcjonalną okrągłą tubą głośnikową. Driver w połączeniu z tubą, tworzy głośnik do aplikacji zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, w trudnych warunkach atmosferycznych. Wyjątkowa budowa sprawia, że doskonale sprawdza się przy odtwarzaniu muzyki w tle. Linia Driverów obejmuje 4 produkty o mocach 30W i 50W, do wykorzystania w systemach radiowęzłowych, wysoko-impedancyjnych (70-100V) oraz nisko-impedancyjne (16 Ω). Szeroka linia produktów sprawia że powstałe głosniki są idealne do większosci zastosowań. Urządzenia posiadają innowacyjne membrany z żaroodpornej folii poliamidowej, dzięki czemu niezależnie od warunków membrana nie zmienia kształtu, jest odporna na wilgoć i poprawiła charakterystykę reprodukcji tonów o niskich częstotliwościach. Modele wysokoimpedancyjne są wyposażone w przełącznik impedancji wejściowej, który ułatwia ustawienie impedancji, bez konieczności demontażu głośnika, posiadają również pozycję OFF, aby zapobiec uszkodzeniu głośnika przy nieprawidłowym ustawieniu impedancji.