Product program / Loudspeaker / Accessory

TU-651

Блок динамиков рассчитан на использование в сочетании с дополнительным круглым рупором. Громкоговоритель, представляющий собой комбинацию динамика и рупора может использоваться как в помещении, так и на улице, а также для воспроизведения фоновой музыки. Модельный ряд динамиков должен включать четыре модели мощностью 30 и 50 Вт. Должны быть доступны модели, предназначенные для использования в системах с высоким импедансом (линии 70 В/100 В), и стандартные модели для систем с низким уровнем импеданса (16 Ом). Такой широкий ассортимент продукции позволит подобрать идеальную акустическую систему для большинства условий применения.Блок динамиков должен быть оснащен вновь разработанными мембранами со специальной термостойкой полиимидной пленкой для предотвращения поглощения мембраной влаги и изменения формы, а также для улучшения низкочастотных характеристик. Высокая эффективность АС должна достигаться также за счет сведения к минимуму зазора, образующегося при установке мембранной катушки в щель магнитной цепи. Модели с высоким сопротивлением должны быть оснащены входным селекторным переключателем сопротивления, который облегчает настройку сопротивления без необходимости демонтажа. Выключатель также должен быть оборудован положением OFF для предотвращения повреждения динамика в результате неправильной настройки импеданса.Блоки привода серии TU - Доступны модели с высоким импедансом (линии 70 В/100 В) и низким импедансом (16 Ом). - Два номинала мощности: 30 Вт и 50 Вт. - Селектор входного импеданса на моделях с высоким импедансом облегчает согласование входного импеданса с внешней стороны. - Серый цвет динамиков (соответствует стандарту RAL 7042) хорошо сочетается с белым цветом рупора. - Соответствие IP65.Блок динамиков: модель TU-631/631M/651/651M.