Product program / Loudspeaker / Column

TZ-105    EU

Säulenlautsprecher in ballwurfsicherem Gehäuse, in witterungsbeständiger, staubfester Ausführung
  Nennbelastbarkeit: 20 W
Leistungsanpassung: 10W, 5W
Schalldruck 1 W/1 m: 90 dB
Übertragungsbereich: 150-10.000 Hz
Maße (B x H x T): 167 x 335 x 141 mm  
  Fabrikat: TOA
Typ: TZ-105