Product program / Loudspeaker / Column

TZ-105    EU

Kolumna głośnikowa TZ-105 to urządzenie wykorzystące wiele głośników stożkowych ustawionych w pionie na pojedynczym statywie w celu uzyskania szerokiej kierunkowości poziomej. Na głośnik składają się 2 przetworniki stożkowe o średnicy 12 cm zapewniające efektywność na poziomie 90 dB. Urządzenie charakteryzuje się pasmem przenoszenia od 150 Hz do 10 kHz oraz mocą znamionową 10 W. Istnieje możliwość regulowania odczepów: 10 i 5 Wat. Głośnik posiada podwyższoną odprność na warunki atmosferyczne IPX3.