Product program / Loudspeaker / Column

TZ-205    EU

Kolumna głośnikowa TZ-205 to urządzenie wykorzystące wiele głośników stożkowych ustawionych w pionie na pojedynczym statywie w celu uzyskania szerokiej kierunkowości poziomej. Na głośnik składają się 4 przetworniki stożkowe o średnicy 12 cm zapewniające efektywność na poziomie 93 dB. Urządzenie charakteryzuje się pasmem przenoszenia od 150 Hz do 10 kHz oraz mocą znamionową 20 W. Istnieje możliwość regulowania odczepów: 20 i 10 Wat. Głośnik posiada podwyższoną odprność na warunki atmosferyczne IPX3.