Product program / Loudspeaker / Column

TZ-206BWP Q-TEE

Amplificateur-mélangeur fonctionnant sur secteur ou 24 V DC ; contrôle et mélange 3 entrées de ligne symétriques (jack) MIC et 2 entrées de ligne asymétriques (RCA) AUX. Sorties haut-parleurs symétriques (flottantes) haute impédance et basse impédance, sortie REC basse impédance. L’amplificateur devra répondre aux critères de performance suivants : La sortie d’alimentation sera de 240 W à moins de 1 % de distorsion harmonique totale (pour 1 kHz, 1/3 de la puissance nominale). La réponse en fréquence sera de 50 Hz à 20 kHz (+/-3 dB), avec un rapport S/B supérieur à 60 dB. Alimentation fantôme (DC + 21 V) et fonction sourdine (pour les autres signaux entrants avec atténuation de 0 - 30 dB) disponible pour MIC1. Commande des graves : +/- 10 dB à 100 Hz, commande des aigus : +/-10 dB à 10 kHz. Présence d’indicateurs d’alimentation, de signal et de pic. Le panneau sera en résine ABS noire et le boîtier en tôle d’acier noire. Les dimensions seront de 420 (l) x 100,9 (h) x 360,3 (p) mm et le poids sera de 13,2 kg. Amplificateur-mélangeur : VP-2240/VP-1361 de TOA.