Product program / Loudspeaker / Column

TZ-206B   Q-TEE

Zastosowane zostaną zestawy głośnikowe zbudowane z pary 10-centymetrowych głośników stożkowych. Zestaw cechować się będzie mocą znamionową 20 Wat oraz efektywnością rzędu 90 dB SPL. Wbudowany transformator mocy umożliwi pracę na linii głośnikowej 100V przy odczepach 20, 10, 5, lub 2.5 Wat. Pasmo przenoszenia zestawu mieścić się będzie w zakresie od 150 Hz do 16 kHz. Obudowa zestawu wykonana będzie z tworzywa sztucznego HIPS wraz ze stalową maskownicą. Razem z zestawem dostarczony będzie dedykowany uchwyt montażowy wykonany z aluminium.