Product program / Loudspeaker / Column

TZ-206W   Q-TEE

Le haut-parleur à pavillon spécifié sera spécialement conçu pour des applications en extérieur. Le haut-parleur à pavillon sera une chambre de compression adaptée à l’appel et la signalisation de tonalité. Le haut-parleur sera un moteur de compression avec un diaphragme polyimide évitant toute déformation due à la chaleur et améliorant les caractéristiques basse fréquence.Le haut-parleur à pavillon garantit une durée de fonctionnement d’au moins 100 heures à 50 W (essai de charge continue employant un signal de test conforme à la norme de la Commission électrotechnique internationale (CEI) 60268-1: 1985). La puissance admissible sera de 50 W. L’impédance nominale sera sélectionnable (200 ohms, 330 ohms, 670 ohms sur ligne 100 V ; 100 ohms, 200 ohms, 330 ohms et 670 ohms sur ligne 70 V). La sensibilité mesurée à 1 m avec une puissance de 1 W sera de 111 dB. La réponse en fréquence sera de 200 Hz à 6 kHz.
Les dispersions horizontale et verticale à 2 kHz et 6 dB en dessous de la référence sur axe sera de 50° (h) x 50°(v). Le pavillon d’appel sera conforme à la norme CEI IP65 (résistance à la poussière et à l’eau), fonctionnant avec une température comprise entre -20 °C et +60 °C (de -4 °F à 140 °F).Le haut-parleur sera doté d’un pavillon ovale en aluminium résistant aux chocs. Le support de montage, le support de fixation et le pavillon présenteront un revêtement par poudrage de 50 μm d’épaisseur et la visserie externe sera en acier inoxydable. Le pavillon d’appel inclura un câble de haut-parleur intégral isolé en polychlorure de vinyle, avec décharge de traction, de 6 mm (0,24) de diamètre et d’une longueur de 600 mm (1,97). Les dimensions seront de ø400 x 376 (p) mm (ø15,75 x 14,8). Le poids sera de 4 kg (8,82 lbs).La chambre de compression sera de type TC-651M TOA ou équivalent.