Product program / Loudspeaker / Column

TZ-406BWP Q-TEE

Wetterfester Säulenlautsprecher in 100-V-Technik in formschönem Gehäuse aus schlagfestem HIPS. Hochdurchlässiges Frontgitter zur unverfälschten Tonwiedergabe. Schwenk- und neigbare Wandbefestigung im Lieferumfang, vorbereitet für die Aufstellung mittels Lautsprecherstativ ST-16. Schutzgrad: IP65.
  Nennbelastbarkeit: 40 W
Leistungsanpassung: 40W, 20W, 10W, 5W
Übertragungsbereich: 150 - 13.000 Hz
Nennschalldruck 1W, 1m: 92 dB
Maße (B x H x T): 135 x 498 x 128 mm
Farbe: schwarz
  Fabrikat: TOA
Typ: TZ-406BWP