Product program / Loudspeaker / Column

TZ-606WWP Q-TEE

Zastosowane zostaną zestawy głośnikowe zbudowane z sześciu 10-centymetrowych głośników stożkowych. Zestaw cechować się będzie mocą znamionową 60 Wat oraz efektywnością rzędu 94 dB SPL. Wbudowany transformator mocy umożliwi pracę na linii głośnikowej 100V przy odczepach 60, 30, 15, lub 7,5 Wat. Pasmo przenoszenia zestawu mieścić się będzie w zakresie od 150 Hz do 13 kHz. Obudowa zestawu wykonana będzie z tworzywa sztucznego HIPS wraz ze stalową maskownicą. Razem z zestawem dostarczony będzie dedykowany uchwyt montażowy wykonany z aluminium. Obudowa zabezpieczona będzie pod kątem aplikacji zewnętrznych – cechować się będzie stopniem odporności rzędu IP65.