Product program / System Component / I/O Modules

U-01F

Tonträger-Eingangsmodul, hochohmiger Eingang über 3-pol. XLR-Buchse, Eingangsempfindlichkeit einstellbar
  Eingangsimpedanz: 220 kOhm
Eingangsempfindlichkeit: -20...+10 dBV
Fremdspannungsabstand: 90 dB
Frequenzbereich: 20 - 20.000 Hz (±1 dB)
max. Ausgangspegel: +16 dBV (K &lt; 0,5%)
  Fabrikat: TOA
Typ: U-01F