Product program / System Component / I/O Modules

U-01F

El módulo de entrada de línea debe estar desequilibrado, 220k ohmios con conector XLR hembra.

El módulo de entrada de línea será el TOA modelo U-01F.