Product program / System Component / I/O Modules

U-01F

Модуль линейного входа должен быть несбалансированным, 220 кОм с гнездовым разъемом XLR.
Модель модуля линейного входа - TOA U-01F.