Product program / System Component / I/O Modules

U-01R

El módulo de entrada de línea debe estar desequilibrado, 220k ohmios con conector RCA.

El módulo de entrada de línea será el TOA modelo U-01R.