Product program / System Component / I/O Modules

U-01R

Модуль линейного входа должен быть несбалансированным, 220 кОм с гнездовым разъемом RCA.
Модель модуля линейного входа - TOA U-01R.