Product program / System Component / I/O Modules

U-03R

Tonträger-Eingangsmodul, hochohmiger Eingang über 2 Cinch-Buchsen für Stereosignale, die intern zu einem Monosignal gemischt werden, Hoch- und Tiefpassfilter zur Verminderung tief-, bzw. hochfrequenter Störgeräusche mit einstellbarer Absenkung, Eingangsempfindlichkeit einstellbar
  Eingangsimpedanz: 220 kOhm
Eingangsempfindlichkeit: -19...+11 dBV
var. Hochpassfilter: 330 Hz
var. Tiefpassfilter: 4,2 kHz
Fremdspannungsabstand: 85 dBm
Frequenzbereich: 20 - 20.000 Hz (±1 dB)
max. Ausgangspegel: +16 dBV (K &lt; 0,5%)
  Fabrikat: TOA
Typ: U-03R