Product program / System Component / I/O Modules

U-03R

<div>El módulo de entrada de línea debe estar desequilibrado, 220k ohmios, filtros de atenuación de bajos/altos agudos con conector RCA doble de suma estéreo.</div><div>
</div><div>El módulo de entrada de línea será el TOA modelo U-03R.</div>