Product program / System Component / I/O Modules

U-03R

Moduł powinien posiadać niezbalansowane wejścia liniowe, 220k ohmów, a także filtry dolno i górnoprzepustowe, a także wejście stereo jack RCA.
Modułem tym powinien być TOA U-03R.