Product program / System Component / I/O Modules

U-03R

Модуль линейного входа должен быть несбалансированным, 220 кОм, с фильтрами верхних/нижних частот со стерео суммирующим двойным гнездовым разъемом RCA.
Модель модуля линейного входа - TOA U-03R.