Product program / Amplifier / Preamplifier

UP-MV-206

Mischvorverstärker für Unterputzmontage, symmetrischer Mikrofoneingang über XLR-Buchse mit Vorpegelsteller, Sprachfilter und zuschaltbarer Phantomspeisung, Tonträgereingang über 2 Cinch-Buchsen mit Vorpegelsteller, Lautstärkesteller für jeden Eingang, symmetrischer Leitungsausgang, einzubauen in 3 Einbaudosen nach DIN 49037, passend zum GIRA Schalterprogramm, Farbe: cremeweiß
  Mikrofoneingang: -64 dBu ... -36 dBu, 130 - 25.000 Hz
Tonträgereingang: -20 dBu ... +6 dBu, 40 - 25.000 Hz
Ausgang: +6 dBu an 600 Ohm
Spannungsversorgung 17,5V= ... 28,5V=
  Fabrikat: TOA
Typ: UP-MV206