Product program / Amplifier / System Amplifier

VM-2120   ER

<div>Se puede montar un amplificador de gestión de megafonía controlado por microprocesador, como unidad de sobremesa o con soportes opcionales en racks estándar de 19 pulgadas.</div><div>Tres entradas balanceadas para micrófono o grabación con entradas de control, control de altura/bajo tono y alimentación phantom conmutable a través de jacks XLR combo, transformadores fácilmente reequipables. Entrada para anuncios telefónicos. Los circuitos de salida 1-5 pueden asociarse por separado a cada una de las entradas mencionadas anteriormente. Se pueden conectar hasta 4 estaciones digitales auditables a través de una conexión RJ-45. Dos entradas de audio para música ambiente con dos tomas cinch y nivel antes de los controladores, así como control de altura/bajo tono. Hay 5 niveles de prioridad. Amplificador de potencia de 100 V con 120 vatios de potencia, seguro en reposo y protegido contra cortocircuitos, fácilmente convertible en circuitos de salida de 70 V o 50 v 5, con calentador individual y ajustable en pasos de 0, - 3, 6, - 10, - 15 y - 20 dB en cualquier reparto de potencia, así como con una tecla de llamada colectiva. Conmutación de la pantalla mediante LEDs. En la transmisión de señales con bypass automático de alta prioridad, el control de volumen y la visualización de la operación de llamada de servicio. Contacto de control obligatorio para el control de volumen externo.</div><div>Entrada de 100V a los 5 círculos, salida conmutable por una señal externa de llamada de servicio desde la sede central del PA, o dispositivo apagado.</div><div>Según una salida antes y después del control de volumen total para el uso de amplificadores adicionales. Salida de grabación para la señal maestra.</div><div>Sencilla combinación de dos sistemas de gestión para ampliar a 10 circuitos y posibilidad de aumento de potencia.</div><div>Entradas de control adicionales para: lanzar el renderizado de texto del almacenamiento de texto digital, activación remota, inicio y parada de textos de alarma, activación de los 100V-Eingangs.</div><div>Salidas de estado de fallo para: alimentación y alimentación de emergencia, conexión de receptores y combinación de amplificadores, errores en la memoria de texto.</div><div>Etiquetas para las entradas y salidas imponibles frontales. En el modo de emergencia, reproducción de dos textos de advertencia y evacuación.</div><div>El módulo de almacenamiento de texto digital y de monitorización se puede reequipar.</div>