Product program / Amplifier / System Amplifier

VM-2120   ER

Possibilité de monter un amplificateur PA intelligent contrôlé par microprocesseur soit comme unité à poser sur table, soit en rack avec des supports en option (racks standard 19).Trois entrées symétriques pour microphone ou enregistrement avec entrées de commande, commande de tonalité aigus / graves et alimentation fantôme commutable via prises prise XLR ; possibilité d’ajouter des transformateurs ultérieurement. Entrée pour annonces téléphoniques. Les circuits de sortie 1 à 5 peuvent être associés séparément à chacune des entrées mentionnées ci-dessus. Jusqu’à 4 stations numériques contrôlables pouvant être raccordées via une connexion RJ-45. Deux entrées audio pour musique d’ambiance avec deux prises RCA et niveau placés avant les contrôleurs, commande graves / aigus. 5 niveaux de priorité. Amplificateur de puissance 100 V avec puissance de 120 watts, protection anti-marche à vide et contre les courts-circuits, facilement convertible 70 V ou 50 v 5 circuits de sortie, individuellement commutable et ajustable aux niveaux 0, 3, 6, 10, 15 et 20 dB à n’importe quel power sharing ainsi qu’une touche d’appel collectif. Changement d’écran à l’aide de LED. Lors de la transmission de signaux haute priorité, bypass automatique de la commande du volume et affichage du mode d’appel. Contact de commande obligatoire pour commande externe du volume.Entrée 100 V pour les 5 circuits, sortie commutable par signal d’appel externe à partir de l’entité PA parente, ou appareil éteint.Sortie avant et après la commande du volume total en fonction de l’utilisation d’amplificateurs complémentaires. Sortie d’enregistrement pour le signal maître.Combinaison simple de deux amplificateurs intelligents pour obtenir jusqu’à 10 circuits, augmentation de puissance possible.Entrées de commande additionnelles pour : jeter le rendu de texte du stockage de texte numérique, activation à distance, activation et désactivation des textes d’alerte, activation des entrées 100 V.Sorties de signalisation des pannes : alimentation secteur et alimentation d’urgence, connexion pupitres/amplificateurs, erreurs dans la mémoire texte.Vignettes pour les entrées et sorties pilotables en façade. En mode urgence, diffusion de deux textes (alerte et évacuation).Le stockage de texte numérique et le module de surveillance peuvent être mis à jour.