Product program / Amplifier / System Amplifier

VM-2120   ER

Может быть установлен усилитель управления голосовыми оповещениями под управлением микропроцессора как настольный блок или с дополнительными кронштейнами в стандартных 19-дюймовых шкафах.Три сбалансированных входа для микрофона или записи с управляющими входами, управления высотой/низким тоном и переключаемое фантомное питание через комбинированные разъемы типа XLR, трансформаторы легко модернизируются. Вход для телефонных объявлений. Выходные цепи 1–5 могут быть связаны отдельно от каждого из вышеупомянутых входов. До 4 прослушиваемых цифровых станций можно подключить через соединение RJ-45. Два аудиовхода для фоновой музыки с двумя разъемами cinch и уровнем перед контроллерами, а также управление высоким/низким тоном. Существует 5 уровней приоритета. 100 В усилитель мощности с мощностью 120 Вт защищен от холостого хода и от короткого замыкания, легко конвертируется в 5 выходных цепей 70 В или 50 В, индивидуально настраиваемый и регулируемый шаг 0, –3, 6, –10, –15 и –20 дБ при любом распределении мощности, а также при ключе коллективного вызова. Переключение дисплея с использованием светодиодов. При передаче сигналов с высокоприоритетной автоматической перемычкой управление громкостью и отображение функции дежурного вызова. Обязательный контрольный контакт для внешнего регулятора громкости.100 В вход к 5 кольцам, выход переключается внешним сигналом дежурного вызова от главного штаба голосовых оповещений или выключенного устройства.Согласно выходу до и после общего контроля громкости при использовании дополнительных усилителей. Записывающий выход для ведущего сигнала.Простая комбинация двух систем управления для расширения до 10 цепей и увеличения мощности.Дополнительные управляющие входы для: текстового рендеринга цифрового текстового хранения, дистанционной активации, запуска и остановки текстов сигналов тревоги, активации 100 В входов.Выходы состояния неисправности для: питания и аварийной подачи питания, приемников и комбинации подключений усилителя, ошибок в текстовой памяти.Ярлыки для входов и выходов с передней стороны. В аварийном режиме воспроизведение двух текстов для предупреждения и эвакуации.Модуль цифрового хранения текста и мониторинга может быть модернизирован.