Product program / Amplifier / System Amplifier

VM-2240   ER

Possibilité de monter un amplificateur PA contrôlé par microprocesseur comme unité à poser ou en rack standard de 19 pouces avec des supports en option.Trois entrées symétriques pour microphone ou enregistrement avec entrées de commande, réglage de la tonalité aigüe/grave et alimentation fantôme commutable via prises jack combo XLR, avec possibilité d’ajouter aisément des transformateurs ultérieurement. Entrée pour annonces téléphoniques. Les circuits de sortie 1-5 peuvent être associés individuellement à chacune des entrées susmentionnées. Jusqu’à 4 stations numériques contrôlables peuvent être connectées via un branchement RJ-45. Deux entrées audio pour musique d’ambiance avec deux prises RCA et niveau placés avant les contrôleurs, ainsi que réglage de la tonalité aigüe/grave.&nbsp;Il existe 5 niveaux de priorité.Amplificateur de puissance 100 V avec puissance de 240 watts, protégé contre la marche au ralenti et les courts-circuits, aisément convertible en 70 V ou 50 V. 5 circuits de sortie, commutables individuellement et réglable par paliers de 0, -3, -6, -10, -15 et -20 dB à n’importe quel partage d’alimentation, ainsi que touche d’appel collectif. Changement d’écrans à l’aide de voyants. Lors de la transmission de signaux haute priorité, bypass automatique de la commande du volume et affichage du mode d’appel. Contact de commande obligatoire pour le contrôle du volume externe.Entrée 100 V vers les 5 circuits, sortie commutable par signal d’appel externe à partir de l’entité PA parente, ou appareil éteint.Sortie avant et après la commande de volume total en fonction de l’utilisation d’amplificateurs complémentaires. Sortie d’enregistrement pour le signal maître.Combinaison simple pouvant compter jusqu’à 9 amplificateurs de gestion ELA pour créer jusqu’à 45 circuits, possibilité d’augmentation de la puissance.Entrées de commande supplémentaires pour : projeter le rendu textuel du stockage de texte numérique, activation à distance, activation et désactivation des textes d’alarme, activation des entrées 100 V.Sorties de signalisation des pannes : alimentation secteur et alimentation d’urgence, branchement de la combinaison récepteurs/amplificateur, erreurs dans la mémoire texte.Étiquettes pour les entrées et sorties pilotables en façade.En mode d’urgence, diffusion de deux textes pour l’alerte et l’évacuation.Le module de stockage de texte et le module de surveillance peuvent être modifiés.