Product program / Amplifier / System Amplifier

VM-2240   ER

Microprocessorgestuurde PA-managementversterker, als tafelmodel of met optionele beugels in standaard 19-inch kastenrekken kan worden gemonteerd.Drie gebalanceerde ingangen voor microfoon of opname met besturingsingangen, hoogte- / lagetonenregeling en schakelbare fantoomvoeding via XLR-combo-aansluitingen, transformatoren die eenvoudig achteraf kunnen worden gemonteerd. Invoer voor telefonische meldingen. De uitgangscircuits 1-5 kunnen afzonderlijk worden aangesloten op elk van de bovengenoemde ingangen. Via een RJ-45-aansluiting kunnen maximaal 4 controleerbare digitale zenders worden aangesloten. Twee audio-ingangen voor achtergrondmuziek met twee cinch-aansluitingen en een niveau voor de regelaars, alsmede hoogte- / lagetonenregeling.&nbsp;Er zijn 5 prioriteitsniveaus.100 V-vermogensversterker met 240 Watt vermogen, beveiligd tegen inactiviteit en kortsluiting, eenvoudig converteerbaar naar 70 V of 50 v 5 uitgangscircuits, individueel zuschalt- en instelbaar in stappen 0, - 3, 6,-10,-15 en -20 dB bij elke vermogensverdeling en een collectieve oproeptoets. Schakelen van het display met behulp van LED's. Bij de overdracht van signalen met een hoge prioriteit automatische bypass de volumeregeling en de weergave van de bedrijfsoproep werking. Verplicht regelcontact voor externe volumeregeling.100V-ingang naar de 5 cirkels, uitgang schakelbaar door een extern oproepsignaal van het PA-hoofdkantoor of uitgeschakeld apparaat.Volgens een uitgang voor en na de totale volumeregeling is het gebruik van extra versterkers mogelijk. Opname-uitgang voor het mastersignaal.Eenvoudige combinatie van maximaal 9 ELA management versterkers om 45 circuits uit te breiden en het vermogen te verhogen.Extra besturingsingangen voor: gooien van de tekstweergave van de digitale tekstopslag, activering op afstand, starten en stoppen van alarmteksten, activeren van de 100V-Eingangs.Foutstatusuitgangen voor: stroom- en noodstroomvoorziening, aansluiting van ontvangers en versterkercombinatie, fouten in het tekstgeheugen.Etiketten voor de belastbare in- en uitgangen aan de voorzijde.In de noodmodus worden twee teksten voor waarschuwing en evacuatie afgespeeld.De digitale tekstopslag- en bewakingsmodule kan achteraf worden ingebouwd.