Product program / Amplifier / System Amplifier

VM-2240   ER

Mikroprocesorowo sterowany wzmacniacz do zarządzania nagłośnieniem, jako jednostka stołowa lub z opcjonalnymi wspornikami w standardowych 19-calowych szafkach typu Rack, może być montowany.Trzy zbalansowane wejścia mikrofonu lub nagrywania z wejściami sterującymi, regulacja wysokości / niskiego tonu i przełączane zasilanie phantomowe poprzez gniazda combo XLR, transformatory łatwo doposażone. Wejście dla komunikatów telefonicznych. Obwody wyjściowe 1-5 można przyporządkować oddzielnie do każdego z wyżej wymienionych wejść. Do 4 stacji cyfrowych, które można kontrolować, można podłączyć za pomocą połączenia RJ-45. Dwa wejścia audio dla muzyki w tle z dwoma gniazdami cinch i poziomem przed sterownikami, jak również sterowanie wysokością / niskim tonem.&nbsp;Istnieje 5 poziomów priorytetu.Wzmacniacz mocy 100 V o mocy 240 Watt, zabezpieczony w stanie spoczynku i zabezpieczony przed zwarciem, łatwo wymienialny na obwody wyjściowe 70 V lub 50 v 5, indywidualnie zuschalt- i regulowany w krokach 0, - 3, 6,-10,-15 i -20 dB przy każdym dzieleniu mocy, jak również zbiorowy klucz wywołania. Przełączanie wyświetlacza za pomocą diod LED. W transmisji sygnałów o wysokim priorytecie automatycznego obejścia automatycznej regulacji głośności i wyświetlania operacji wywołania służbowego. Obowiązkowy styk regulacyjny do zewnętrznej regulacji głośności.Wejście 100 V do 5 kół, wyjście przełączane sygnałem wywołania z centrali nadrzędnej PA lub urządzenie wyłączone.Według wyjścia przed i po całkowitej regulacji głośności do użycia dodatkowych wzmacniaczy. Wyjście nagrywania dla sygnału głównego.Proste połączenie do 9 wzmacniaczy zarządzających ELA w celu rozszerzenia 45 obwodów i zwiększenia mocy.Dodatkowe wejścia sterujące do: renderowania tekstu w cyfrowej pamięci tekstowej, zdalnej aktywacji, uruchamiania i zatrzymywania tekstów alarmów, aktywacji sygnalizatorów 100V-Eingangów.Wyjścia stanu awarii dla: zasilania i zasilania awaryjnego, odbiorników i kombinacji wzmacniaczy, błędów w pamięci tekstowej.Etykiety na przednie wejścia i wyjścia podlegające opodatkowaniu.W trybie awaryjnym odtwarzanie dwóch tekstów ostrzegawczych i ewakuacyjnych.Cyfrowy moduł do przechowywania i monitorowania tekstu może zostać doposażony w dodatkowe moduły.